<https://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/lavado-secado/indice-errores>

# Códigos de Error: secadoras

En esta guía están resumidos la mayoría de códigos de error o mensajes que pueden aparecer en la pantalla de las secadoras.

|  |  |
| --- | --- |
| D:\diego.jimenez\Downloads\RC90V9AV2Q.jpg | D:\diego.jimenez\Downloads\RC90V9AV2Q (9).jpg |

### Error CL – Error bloqueo infantil

No es un error como tal. Se utiliza para bloquear el uso de botones del panel de control para evitar el uso de un niño. Solo se puede activar durante el ciclo de lavado. Para más información, consultar la [siguiente guía](https://www.lg.com/es/posventa/microsites/lavado-secado/error-cl-bloqueo-seguridad).

### Error dE, dE1, dE2, dE4 – Error sensor de puerta

La puerta no está completamente cerrada. Reviste que no hay ningún objeto externo impidiendo el correcto cierre de la puerta y ciérrela. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error LE, LE1, LE2, AE – Error motor bloqueado

Sobrecarga en el motor. Deja el equipo sin funcionar durante 30 minutos y reinicia el programa. Para más información consulte la [siguiente guía](https://www.lg.com/es/posventa/microsites/lavado-secado/error-le-le1-e6). En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error OE – Error de salida de agua

El equipo no puede vaciar el agua residual. Para más información consulte la [siguiente guía](https://www.lg.com/es/posventa/microsites/lavado-secado/error-oe). En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error PF – Error red eléctrica

El electrodoméstico ha experimentado un fallo de red eléctrica. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error tE, tE1, tE2, tE3, tE4 – Error sistema de secado

Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error Ant – Programa antiarrugas terminado

El error Ant no es un error como tal. Es una notificación de que el programa ha terminado y la opción antiarrugas se ha seleccionado. Tan pronto como saque la ropa y se apague el aparato desaparecerá.

### Error bE – Error de correa

El electrodoméstico ha registrado un fallo en la correa. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error FF – Fallo congelación

Es posible que el tubo de suministro o desagüe de agua o la bomba de desagüe esté congelada. Suministre agua caliente al interior del tambor para descongelar el tubo de desagüe y la bomba de desagüe. Cubra el tubo de desagüe con una toalla mojada y caliente. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error Cd – Ropa en tambor durante un cierto periodo de tiempo

No es un error como tal. Cuando el secado haya finalizado, “End” aparecerá en la pantalla. Si la ropa no es sacada del tambor durante un cierto periodo de tiempo, “Cd” aparecerá en la pantalla y el electrodoméstico hará girar la ropa periódicamente durante unas 4 horas para reducir las arrugas. Para detener esta función, presione cualquier botón y saque la ropa del tambor.

### Error F1 – Error de temperatura tambor

La temperatura del tambor ha subido de forma repentina. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error EHE – Error de Resistencia

El electrodoméstico ha registrado un fallo en la resistencia. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

### Error ELE – Error de fuga eléctrica

El electrodoméstico ha registrado un fallo de sobrecarga de corriente. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, [solicitar reparación](https://www.lg.com/cac/soporte/reparacion-garantia/solicitar-reparacion-sign-in).

Si no encuentra un código de error, consulte el [manual de usuario](http://www.lg.com/es/posventa/manuales-y-documentos) de su modelo.