https://www.lg.com/es/posventa/microsites/television/webos-2-conexion-red-internet-wifi-cable

Para poder disfrutar de tu LG Smart TV webOS al máximo, conecta el equipo a internet. De esta manera obtendrás acceso a:

* Contenidos ampliados
* Listados de programas más detallados
* Navegación web
* Múltiples aplicaciones adicionales
* Actualizaciones de software automáticas.

Vamos a ver paso a paso cómo realizar la conexión. Puedes hacerlo mediante un cable de red ethernet o inalámbricamente, por medio de tu red Wi-Fi.


**Conexión a Internet en webOS**

1. Accede al menú de Ajustes de tu televisor. Selecciona el menú **Toda la configuración**.



A continuación, selecciona el menú “General”****

Y dentro de ese menú encontrarás el menú **Red**

****

2. Entra en el apartado “Red”. Aquí, podemos elegir dos opciones: por cable o por Wi-Fi.

****


**Conexión por Cable**

1. Conecta un extremo del cable de red a tu router de internet y el otro a la conexión de red de la parte trasera del televisor (LAN o Ethernet).



2. El equipo intentará conectar automáticamente a Internet y te mostrará el estado de la conexión con unos iconos:


Si el router conectado a la red es compatible con la función DHCP, al conectar la TV y el router por cable, se conectará automáticamente a la red. Si no es compatible con la configuración automática, puede seleccionar “Editar” para configurar manualmente su conexión de red.

****

Si todos están en verde, la conexión es correcta. Si algún icono falla, mira el último apartado de esta guía

**Conexión por Wi-Fi**

1. El televisor realizará una búsqueda automática de redes Wi-Fi cercanas y te mostrará una lista con las detectadas. Selecciona la tuya.

****

NOTA: asegúrate de no tener el cable de red conectado al TV si lo que deseas es configurar el equipo mediante conexión Wi-Fi.

2. Introduce la contraseña de tu red inalámbrica y pulsa en Conectar.






Puedes marcar el campo Mostrar Contraseña para comprobar los caracteres que introduces.

3. El equipo intentará conectar a la red y si tiene éxito, la red Wi-Fi aparecerá seleccionada.


****

**Si algo falla...**


1. Accede a la conexión que falla, cableada o Wi-Fi.



Selecciona “Otra red”

****

2. Si es por Wi-Fi, selecciona Configuración avanzada. Si es cableada, pasa al siguiente paso.

****

3. En esta pantalla verás 4 iconos de estado de la conexión:

* Si falla el segundo icono (router), revisa la conexión con el router y que éste tenga activado el servicio DHCP (asigna una dirección IP automáticamente). Tendrás que contactar con tu proveedor de internet para comprobar estas cosas. Puedes probar también a reiniciar el router.
* Si falla el tercero (DNS), el router no está dando los servidores DNS correctamente al TV. Reinicia el router y comprueba que dispone de internet con otro dispositivo, como por ejemplo un PC. Puedes hablar con tu proveedor de internet para obtener ayuda en este caso.
* Si falla el último icono (internet), el TV se conecta correctamente al router y recibe los datos de configuración, pero no hay conexión a internet. Puede ser un fallo temporal de la línea ADSL o de fibra. Reinicia el router y prueba de nuevo a conectar. Si sigue fallando, contacta con tu proveedor de internet para obtener ayuda.

****