<https://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/frigorifico/no-enfria-suficiente>

# No enfría suficiente

Si la refrigeración o congelación son insuficientes, se aconseja realizar las siguientes comprobaciones:

1. Revisar las temperaturas que aparecen en el display. Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador a una configuración **más fría** con los botones “Fridge” y “Freezer” respectivamente.

|  |  |
| --- | --- |
| D:\diego.jimenez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\W13AKI2M\GBB72NSUCN_Display (00000004).PNG | D:\diego.jimenez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\W13AKI2M\GMX945MC9F_Display (00000004).png |
| D:\diego.jimenez\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\W13AKI2M\GBB72MBVCN_Display (00000006).PNG |

1. ¿Está el aparato expuesto a la luz solar directa, o está cerca de un objeto generador de calor como un horno de cocina o calentador? Se recomienda instalar los equipos frigoríficos separados de objetos fuentes de calor.
2. ¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran? Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
3. ¿Sellan las puertas del aparato correctamente? Revise la goma de las puertas del frigorífico en caso de que hubiera algún elemento externo impidiendo que cierren correctamente.
4. ¿Hay suficiente espacio alrededor del aparato? Se recomienda respetar los márgenes de instalación reflejadas en el manual del usuario; como normal general, unos 5 centímetros a cada lado y con respecto al fondo.
5. ¿Hay alimentos bloqueando las salidas de aire? Revise que los alimentos no estén muy cerca de las salidas de aire (marcadas en rojo), es posible que el frío no se reparta bien por toda la cavidad.

